5 BÖLGELİ TRAFOLU (100V) MİKSER AMPLİFİKATÖR ÖZELLİKLERİ

* Amplifikatör rack tipi olmalıdır.
* Amplifikatör 1000 watt gücünde olmalıdır.
* 3 adet mikrofon girişi olmalıdır ve 1 adet mikrofon girişi öncelikli ( mute’li) olmalıdır.
* 3 adet aux girişi ve 1 Line out (sinyal) çıkışı olmalıdır.
* Amplifikatörün ön panelinde POWER,SIGNAL,CLIP gösterge ledleri olmalıdır.
* USB ve SD karttan mp3 çalabilmeli ve bluetooth özelliği olmalıdır.
* Bass Treble ayarları olmalıdır.
* 5 bölgeli hat trafolu (100 volt) hoparlör çıkışı olmalıdır ve ön panelden her çıkışın ses seviyesi ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.
* Master 0-16 OHM-70-100 VOLT çıkışı olmalıdır.
* CE belgesi olmalıdır.