ACİL MESAJ ÜNİTESİ ŞARTNAMESİ

* Cihaz rack tipi olmalıdır.
* Cihaza, bilgisayardan usb kablo ile 10 adet farklı mesaj kaydı mp3 olarak yüklenebilmelidir.
* Cihaz arkasında 10 adet tetik girişi bulunmalıdır.
* Herhangi bir girişe tetik geldiğinde o girişe ait olan kayıtlı mesaj çalmaya başlamalı ve tetik kesilene kadar çalmaya devam etmelidir.
* Cihazın ön panelinde güç ledi ve meşgul ledi bulunmalıdır.
* Cihaz 220V AC güç ile beslenmelidir.