ZİL SAATİ ŞARTNAMESİ

* Cihaz, rack tipi olmalıdır
* Cihaz, haftalık olarak programlanabilmelidir.
* İstenildiğinde her gün için farklı program girilebilmelidir.
* Cihaz üzerinde programlama için LCD ekran ve tuş takımı bulunmalıdır.
* Bütün ayarlamalar cihaz üzerindeki menüden yapılabilmelidir.
* Haftalık en az 40 adet zil ayarlanabilmelidir. İstenilen zil için istenilen müzik seçilebilmelidir
* Cihaz ön panelinde monitör hoparlör bulunmalıdır ve programlama yaparken, bu hoparlörden seçilen melodi dinlenip sonrasında onaylanabilmelidir.
* Cihaz içinde müzikleri ve alarm mesajlarını yüklemek için dahili hafıza bulunmalıdır.
* Müzik ve alarm mesajları Bilgisayardan, USB kablo ile cihaza yüklenip değiştirilebilmelidir.
* Cihaz, arka panelinde amplifikatör beslemesi için 220V AC priz bulunmalıdır
* Cihaz, üzerinde mikrofon girişi ve line out çıkışı bulunmalıdır
* Mikrofonla anons başlayınca arka paneldeki prize amplifikatör beslemesi için otomatik olarak enerji gelmelidir ve anons bitince 20~30 saniye sonra enerji kesilmelidir.
* Cihazın 4 butonlu uzaktan kumandası bulunmalıdır.
* Kumandadaki 3 buton ile kayıtlı sesler çalınabilmeli 4. Buton ile prize çıkıştaki prize amplifikatör beslemesi için enerji verilip kesilebilmelidir.
* Cihaz içinde dahili acil mesaj ünitesi bulunmalıdır.
* Cihazın arka panelinde acil mesaj ünitesi için 4 adet tetik girişi bulunmalıdır.
* Cihaz, yangın alarm paneli, deprem sensörü gibi cihazlardan gelen tetikle daha önceden kaydedilmiş sesleri çalabilmelidir.