FM TUNER RADYO ŞARTNAMESİ

* Cihaz rack tipi montaja uygun olmalıdır
* Cihaz FM bandında radyo kanallarını çalabilmelidir.
* Cihaz usb ve sd karttan MP3 formatında müziklerini çalabilmelidir.
* Cihazın uzaktan kumandası olmalıdır
* Cihaz üzerinde dahili monitör hoparlör olmalıdır.
* Cihaz üzerinde rack tipi kasaların içinde kullanıldığında anteni dışarıya taşımak için mıknatıslı minimum 1 metre kablolu harici anten olmalıdır.
* Cihaz 220 VAC besleme ile çalışabilmelidir.